|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قطع EPS** |  | **EPS ACCESSORIES** |
| **علبة دائرية باتجاه واحد** | تحتوي العلبة الدائرية ذات الاتجاه الواحد على مدخل واحد فقط.The Terminal Circular Box has only one inlet. | **One Way (Terminal) circular Box** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **White****أبيض** | **Black****أسود** | **Size(mm)****الحجم(ملم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| $$√$$ | $$√$$ | 20 | 620/1 |
| $$√$$ | $$√$$ | 25 | 625/1 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **علبة دائرية زاوية (علبة دائرية ذات شكل زاوية)** | تحتوي العلبة الدائرية ذات شكل زاوية على مدخلين عاموديين فقط.The Angle Way Circular Box has only two inlets, perpendicular to each other. | **Angle way circular Box**  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **White****أبيض** | **Black****أسود** | **Size(mm)****الحجم(ملم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| $$√$$ | $$√$$ | 20 | 620/12 |
| $$√$$ | $$√$$ | 25 | 625/12 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **علبة دائرية ذات طريق مستقيم** | تستخدم العلبة الدائرية ذات طريق مستقيم على مدخلين متوازيين معاكسين في الاتجاه.The Through Way Circular Box has only two inlets at either end. | **Through way circular Box** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **White****أبيض** | **Black****أسود** | **Size(mm)****الحجم(ملم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| $$√$$ | $$√$$ | 20 | 620/2 |
| $$√$$ | $$√$$ | 25 | 625/2 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **علبة دائرية ذات شكل T** | تحتوي العلبة الدائرية ذات شكل T على ثلاث مداخل على شكل حرف T.The T-Way Circular box has three inlets forming a T-intersection. | **T-Way Circular Box** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **White****أبيض** | **Black****أسود** | **Size(mm)****الحجم(ملم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| $$√$$ | $$√$$ | 20 | 620/3 |
| $$√$$ | $$√$$ | 25 | 625/3 |

 |
|  |  |  |
| **علبة دائرية ذات أربعة طرق** | تحتوي العلبة الدائرية ذات الأربعة طرق على أربعة مداخل موزعة في الاتجاهات الأربعة بزاوية 90 بين كل منها.The Four-Way Circular Box has four inlets at 90 degree angles from each other. | **Four-Way Circular Box** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **White****أبيض** | **Black****أسود** | **Size(mm)****الحجم(ملم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| $$√$$ | $$√$$ | 20 | 620/4 |
| $$√$$ | $$√$$ | 25 | 625/4 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **علبة دائرية ذات شكل U** | تحتوي العلبة الدائرية ذات شكل U على مدخلين متوازيين على الجانب ذاته.The U-Way Circular Box has two inlets parallel to each other and on the same side. | **U-way Circular Box** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **White****أبيض** | **Black****أسود** | **Size(mm)****الحجم(ملم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| $$√$$ | $$√$$ | 20 | 620U |
| $$√$$ | $$√$$ | 25 | 625U |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **علبة دائرية ذات شكل H** | تحتوي العلبة الدائرية ذات شكل H على أربعة مداخل: كل مدخلين متعاكسين هما مولازيان للمدخلين الآخرين.The H-Way Circular Box has four inlets, each 2 are parallel to each other. | **H-way Circular Box** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **White****أبيض** | **Black****أسود** | **Size(mm)****الحجم(ملم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| $$√$$ | $$√$$ | 20 | 620H |
| $$√$$ | $$√$$ | 25 | 625H |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **علبة دائرية ذات شكل Y** | تحتوي العلبة الدائرية ذات شكل Y على ثلاثة مداخل، مدخلان متوازيان على ذات المسار، و مدخل معاكس مرکزي.The Y-Way Circular Box has three inlets: two inlets are on one side and one centered inlet on the facing plane. | **Y-way Circular Box** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **White****أبيض** | **Black****أسود** | **Size(mm)****الحجم(ملم)** | **Product code****رمز المنتج** |
| $$√$$ | $$√$$ | 20 | 620Y |
| $$√$$ | $$√$$ | 25 | 625Y |

 |

